Verze v10.2.9 						04.07.2014
- opravena funkce přehrávání videa Youtube
Software v10.2.4-1					25.2.2014  (jedná se novější verzi než v10.2.5)
- opraven problém s restarty přijímače při připojení do sítě
Popis přiložených souborů:
BEN400_software_v10_2_4_1.bin - hlavní soubor se software. Po aktualizaci proveďte obnovení přijímače do továrního nastavení
BEN400_kanaly_25_02_2014_CZ.bin - soubor se zálohou předladěných kanálů Skylink po přeladění 25.2.2014. kanály seřazeny pro Českou republiku.
BEN400_kanaly_25_02_2014_SK.bin - soubor se zálohou předladěných kanálů Skylink po přeladění 25.2.2014. kanály seřazeny pro Slovenskou republiku.

Software v10.2.5 					26.11.2013
- zlepšena celková stabilita systému
- vyšší přesnost zápisů EMM v integrované čtečce karet (ověřena funkčnost karet ICE i IRDETO (kromě karet M7 IRDETO)
Popis přiložených souborů:
BEN400_software_v10_2_5.bin - soubor se software pro aktualizaci. Pro provedení aktualizace je nutné obnovit přijímač do továrního nastavení!
BEN400_kanaly_v10_2_5.bin  - soubor s předladěnými kanály Skylink seřazenými dle tématického zaměření + volné kanály z ASTRA 19,2°. DiSEqC přepínač nastaven pro monoblok ASTRA 3 - port B, Astra 1 - port A
BEN400_kanaly a nastaveni Skylink_v10_2_5.bin - soubor s kompletním nastavením + předladěný kanálový list stejný jako v souboru BEN400_kanaly_v10_2_5.bin
software v10.2.3
- přidán patch jádra pro zamezení smazání zavaděče
- pozor všechny verze od v10.2.3 nejsou zpětně kompatibilní z verzemi v9...
software v.9.4.9
- opravena chyba modulů CI (zpráva "Žádný signál") 
- opravena funkce YouTube, zrychlení Gui při procházení video souborů
- přidána možnost nastavení bufferu (vrovnávací paměť) pro služby Youtube a  18+ xxx (při pomalejším internetu a větším bufferu se nebude video sekat. Nastavit lze v Menu/Multimédia/Nastavení PVR)
- opravena chyba při spuštění multimediálních souborů zobrazí zprávu o nekompatibilním formátu souborů 
- přidána funkce samostatného nastavení poměru stran TV pro satelitní příjmem a multimediálních souborů. 
- přidána funkce tlačíta "WIDE" na dálkovém ovladači zobrazí samostatné menu s doplňkovým nastavením.
- vyřešen problém při přepnutí na první HD kanál (někdy se zobrazilo "zakódováno")
- přidána podpora pro karty Nagravision 3 (operátor TIVU Itálie) 
- nový algoritmus klíčů BISS
- menu sdílení přístupné po zadání hesla 9999 v MENU/Nastavení CAS
Pozn. při špatném zadání hesla při vstupu do sdílených adresářů SAMBA si přijímač toto heslo uloží a pro smazání je nutné přehrát software na verzi v9.3.0 a zpět na verzi v9.4.9

software v.9_4_1 (29.3.2013):
- opravena synchronizace Audio/Video
- přidána možnost použití priority/ignore.list při připojení na vzdálený server funkcí CAMD /funkce popsána v přiloženém návodu/
- lepší kvalita obrazu
- uložení hesla při procházení SAMBA serveru
- aktualizace audio/video kodeků 
- menu sdílení přístupné po zadání hesla 9999 v MENU/Nastavení CAS
software v.9_3_0  (13.1.2013):
- opravena funkce Youtube
- menu sdílení přístupné po zadání hesla 9999 v MENU/Nastavení CAS
software v.9_2_9e (9.11.2012):
- verze s EMU
- menu sdílení přístupné po zadání hesla 9999 v MENU/Nastavení CAS
software v.9_2_9 (9.11.2012):
- opravena spolupráce s kartami IRDETO, ICE
- odstraněna funkce Stream player
- přidána funkce přehrávání "xxx" obsahu serveru Youporn (heslo pro vstup do xxx menu: 1111)
- menu sdílení přístupné po zadání hesla 9999 v MENU/Nastavení CAS
- opravena funkce Youtube
 
software v.9_2_2 (28.8.2012):
-	přidána funkce "Card share" (jeden přijímač může být server a obsloužit až 4 přijímače nastavené jako klient)v menu Nastavení CAS-->Cardshare
-	odstraněny problémy s nahráváním, nyní funguje časové nahrávání i okamžité nahrávání bez problémů
-	karty IRDETO i ICE plně funkční (pro provoz karet IRDETO je nutné mít přepnutý přepínač v menu "Smartcard" EMM update na ON", jinak na ně neprochází aktivační zápisy)
-	zrychlený zápis EMM instrukcí u ICE karet a synchronizace IRDETO karet
- opraveno pomalé přepínání a hláška "zakódováno" u IRDETO karet
-	do menu Nastavení-->User settings přidána možnost nastavení jasu displeje předního panelu "VFD brighness"
- zadáním IP adresy přijímače do prohlížeče v počítači připojeném ve stejné ethernetové síti se dostanete do nastavení cccam/newcamd
- do balíku se software přidány soubory (všechny tyto funkce jsou pouze pro studijní/testovací účely a jejich použití je pouze na vlastní nebezpečí):
    - cccam.cfg   - slouží pro jednoduché nakopírování zadaných údajů pro cccam/newcamd protokol
    - url.txt     - slouží pro rychlé nakopírování zadaných adres IP streamů pro URL stream player
    - Softcam.key - slouží pro jednoduchou aktualizaci obsahu paměti softcam v přijímači
- aktualizován návod na nakopírování software a kanálového listu
    
!!!DŮLEŽITÉ!!!
- před aplikací této verze proveďte tovární nastavení v MENU-->Nastavení-->Tovární nastavení, přijímač se poté sám restartuje
  po restartu přijímače ho odpojte ze zásuvky 230V na min. 1 minutu a poté v menu proveďte aktualizaci na tuto verzi v9.2.2
- předladěný kanálový list použijte pouze určený pro tuto verzi (např BEN_400_120828_SKYLINK_cz_pro_verzi_9.2.2.bin)  

software v.9_2_1  (10.8.2012):
-	zrychlené přepínání programů
-	zvýšena stabilita cccam/ newcamd
-	zrychlena synchronizace IRDETO karet
-	zrychlený zápis EMM u ICE karet
-	opraveno funkce tlačítka ON/OFF na předním panelu
-	opraveno zapínání přijímače z pasivního režimu

