software v.9_3_0  (13.1.2013):
- opravena funkce Youtube
- menu sdílení přístupné po zadání hesla 9999 v MENU/Nastavení CAS
software v.9_2_9e (9.11.2012):
- verze s EMU
- menu sdílení přístupné po zadání hesla 9999 v MENU/Nastavení CAS
software v.9_2_9 (9.11.2012):
- opravena spolupráce s kartami IRDETO, ICE
- odstraněna funkce Stream player
- přidána funkce přehrávání "xxx" obsahu serveru Youporn (heslo pro vstup do xxx menu: 1111)
- menu sdílení přístupné po zadání hesla 9999 v MENU/Nastavení CAS
- opravena funkce Youtube
 
software v.9_2_2 (28.8.2012):
-	přidána funkce "Card share" (jeden přijímač může být server a obsloužit až 4 přijímače nastavené jako klient)v menu Nastavení CAS-->Cardshare
-	odstraněny problémy s nahráváním, nyní funguje časové nahrávání i okamžité nahrávání bez problémů
-	karty IRDETO i ICE plně funkční (pro provoz karet IRDETO je nutné mít přepnutý přepínač v menu "Smartcard" EMM update na ON", jinak na ně neprochází aktivační zápisy)
-	zrychlený zápis EMM instrukcí u ICE karet a synchronizace IRDETO karet
- opraveno pomalé přepínání a hláška "zakódováno" u IRDETO karet
-	do menu Nastavení-->User settings přidána možnost nastavení jasu displeje předního panelu "VFD brighness"
- zadáním IP adresy přijímače do prohlížeče v počítači připojeném ve stejné ethernetové síti se dostanete do nastavení cccam/newcamd
- do balíku se software přidány soubory (všechny tyto funkce jsou pouze pro studijní/testovací účely a jejich použití je pouze na vlastní nebezpečí):
    - cccam.cfg   - slouží pro jednoduché nakopírování zadaných údajů pro cccam/newcamd protokol
    - url.txt     - slouží pro rychlé nakopírování zadaných adres IP streamů pro URL stream player
    - Softcam.key - slouží pro jednoduchou aktualizaci obsahu paměti softcam v přijímači
- aktualizován návod na nakopírování software a kanálového listu
    
!!!DŮLEŽITÉ!!!
- před aplikací této verze proveďte tovární nastavení v MENU-->Nastavení-->Tovární nastavení, přijímač se poté sám restartuje
  po restartu přijímače ho odpojte ze zásuvky 230V na min. 1 minutu a poté v menu proveďte aktualizaci na tuto verzi v9.2.2
- předladěný kanálový list použijte pouze určený pro tuto verzi (např BEN_400_120828_SKYLINK_cz_pro_verzi_9.2.2.bin)  

software v.9_2_1  (10.8.2012):
-	zrychlené přepínání programů
-	zvýšena stabilita cccam/ newcamd
-	zrychlena synchronizace IRDETO karet
-	zrychlený zápis EMM u ICE karet
-	opraveno funkce tlačítka ON/OFF na předním panelu
-	opraveno zapínání přijímače z pasivního režimu

