Aktuální firmware 21-07-2016

- pro aktualizaci použijte USB Flash naformátovanou na systém souborů FAT32
- na USB zařízení rozbalte .zip soubor
- rozbalený soubor s firmware (irdeto_hw005_Skylink_5.5.1_00F_risk.BIN.SIG.ird) musí být umístěn v adresáři "usb"
- v adresáři "usb" nesmí být nakopírován žádný další soubor
- USB vložte do předního USB portu přijímače!!!
- přijímač odpojte od napájení 30 sec a opět je zapněte 
- v době kdy na se displeji zobrazí "ub" stiskněte tlačítko Power na předním panelu na dobu cca 3 sec
- na TV se zobrazí průběh aktualizace
- po dokončení aktualizace se přijímač automaticky restartuje
- v menu přijímače proveďte obnovení systému na "Tovární nastavení"
- přijímač opětovně nalaďte pomocí funkce Fastscan

Nová SW verze bude také možné nainstalovat automatcky pomocí funkce OTA 